**Lisa 4**

**Riigihankes „Sõiduauto soetus“**

**Hanke tehniline kirjeldus**

**Sõiduk: sõiduauto**

1. Keretüüp: universaal
2. Manuaal käigukast
3. Mootorikütus: bensiin või diisel(võimsus vähemalt 70 kW)
4. Esmane registreerimine: 2020.a.
5. Vähemalt 5 ukseline
6. Vähemalt 5 istekohta
7. Kõrgus maksimaalselt 1900 mm
8. Pikkus maksimaalselt 4400 mm
9. Teljevahe vähemalt 2700 mm
10. ABS pidurid
11. Vähemalt juhi ja kõrvalistuja turvapadi+ külgmised turvapadjad
12. Kesklukustus
13. Immobilaiser
14. Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESP);
15. Istmesoojendus eesistmetel
16. Tagaklaasi soojendus+ puhasti ning pesur
17. Elektrilised aknatõstukid esiustel
18. Tagumised parkimisandurid, parkimiskaamera
19. Päevasõidutulede automaatlülitus
20. Taga kolm istekohta (kokkuklapitavad näiteks 1+1+1 või 2+1)
21. Käepidemed uste kohal 3 tk (kõrvalistuja kohal ees, tagauste juures)
22. Alarm
23. Roolivõimendi
24. Püsikiirusehoidja
25. Konditsioneer
26. Webasto
27. Soojendusega küljepeeglid
28. CD/MP3-raadio, ühenduvus bluetooth-ga, USB
29. Registreerimine ARK-is
30. Metallikvärv
31. Porikummid esimesed ja tagumised, salongimatid ja porimatid (ees ja taga)
32. Suve-ja talverehvid
33. Avar pakiruum, mis mahutab kokkupandud ratastooli (mitte elektriline ratastool, ilma sõitjata)
34. Autoapteek, tulekustuti, ohukolmnurk, rehviparanduskomplekt või varuratas
35. Sõiduki tarnimine mitte rohkem kui 2 kuu jooksul peale pakkumise edukaks tunnistamist.