**Lisa 3**

**Alla siseriikliku piirmääraga hankes „Sõiduauto soetus“**

**Hanke tehniline kirjeldus**

**Eesmärk: toiduvedu, sotsiaaltransport**

**Sõiduk: sõiduauto**

1. Keretüüp: mahtuniversaal
2. Manuaal või automaatkäigukast
3. Mootorikütus: bensiin või diisel(võimsus vähemalt 70 kW)
4. Esmane registreerimine: 2022 aasta
5. Vähemalt 5 ukseline
6. Vähemalt 5 istekohta
7. Kõrgus maksimaalselt 1900 mm
8. Pikkus maksimaalselt 4410 mm
9. Teljevahe vähemalt 2700 mm
10. ABS pidurid
11. Vähemalt juhi ja kõrvalistuja turvapadi+ külgmised turvapadjad
12. Kesklukustus
13. Immobilaiser
14. Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESP);
15. Istmesoojendus eesistmetel
16. Tagaklaasi soojendus+ puhasti ning pesur
17. Elektrilised aknatõstukid esiustel
18. Tagumised parkimisandurid, parkimiskaamera
19. Päevasõidutulede automaatlülitus
20. Taga kolm istekohta (kokkuklapitavad näiteks 1+1+1 või 2+1)
21. Käepidemed uste kohal 3 tk
22. Alarm
23. Roolivõimendi
24. Püsikiirusehoidja
25. Konditsioneer
26. Soojendusega küljepeeglid
27. CD/MP3-raadio, ühenduvus bluetooth-ga, USB
28. Registreerimine Transpordiametis
29. Metallikvärv (va valge, must, tumehall)
30. Porikummid esimesed ja tagumised, salongimatid ja porimatid (ees ja taga)
31. Talverehvid
32. Avar pakiruum, mis mahutab kokkupandud ratastooli (mitte elektriline ratastool, ilma sõitjata)
33. Autoapteek, tulekustuti, ohukolmnurk, rehviparanduskomplekt või varuratas
34. Pakkuja võtab kohustuse sõiduk lepinguperioodi lõpus tagasi võtta.
35. Sõiduki tarnimine mitte rohkem kui kuue kuu jooksul peale pakkumise edukaks tunnistamist.